**V Ý Z V A**

**na predkladanie ponúk**

**podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)**

1.   **Identifikácia verejného obstarávateľa**:

Názov:  Základná škola s materskou školou Vysoká pri Morave

Sídlo:  Hlavná 37, 900 66 Vysoká pri Morave

IČO: 36071293

Telefón: 0903275696

Kontaktná osoba: Pavel Benca

      e-mail:  skola@skolavpm.sk

**2.  Názov zákazky:**      **Fyzikálno-chemické laboratórium  - zariadenie**

**3.  Druh zákazky:**     Zákazka na dodanie tovaru

**4.  Podrobný opis predmetu:**

-  Demonštračný stôl 2900x600x900: skrinka drezová 2x dvierka 1200x600x950, skrinka 2x dvierka 800x600x950, skrinka na zdroj NN 560x600x950, pracovná doska POSTFORMING, časť pracovnej dosky chem odolná keram dlažba so zvýšeným okrajom 1200x600mm

- Elektrorozvádzač nízkonapäťový 0-24 V , regulovateľný školský zdroj napätia 24 V, 10 A

- Keramický drez laboratórny 40x40 cm, školský laboratórny, chemicky odolný

- Batéria studená voda, chemicky odolný povrch, batéria studená voda páková chróm

- Katedra 1300x600x780, skrinka 3x zásuvka, centrálny zámok – 500x600x780, chrbát medzi skrinkami, pracovná doska postforming

- Učiteľská stolička čalúnená - kovová konštrukcia plochooválny profil, sedáky a opierky čalúnené

- Cenrálny mediový pult pre 6 žiakov 1320x540x850

- nerezový jedno-drez s odpadom

- Žiacka jednotka NN 0-24 V, jednotka žiackych výstupov napätí do 24 V

- žiacky stôl 3-miestny 180x60x76 cm s odklopnou doskou, kovová konštrukcia, profil plochoovál, materiál doska DTD, pracovná doska postforming

- Žiacka stolička, kovová konštrukcia plochooválny profil, sedáky a opierky : buková preglejka 8mm

- Skriňa laboratórna 800x450x1900 mm hore sklo dole plné dvierka, police, zámky

- digestor školský jednoplášťový 940x750x1200mm - pracovná plocha chem odolná dlažba 150x150mm, vnútorné vyloženie PP chem odolné, osvetlenie 18W, IP56, bezpečnostné sklo v eloxovanom AL ráme, vypínač osvetlenia a ventilátora, flexi potrubie, možnosť výfuku cez okno, ventilator rk 160 s upravou okna s makrolonom, vymena za sklo, Kovová podnož so staviteľnými nožičkami jakel zváraný 50x25x2 mm, komaxitovaný 1200x600x750mm

**5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky**:

 Tovar by mal byť dodaný do 31.07.2021.  V prípade oneskoreného  odovzdania zákazky, budú vyvodené  sankcie voči dodávateľovi . Sankcie bude upravovať zmluva .

**6.  Uplynutie lehoty na predkladanie  ponúk**:

   -   Dňa 07.07.2021(streda)do **12:00** hod.

   -   Doručenie – mailom, alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v bode 1.

   -   ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách.

**7.  Určenie podmienok účasti**

         – doklad o oprávnení  dodávať tovar,  poskytovať   služby   na predmet zákazky.

**8.  Podmienky financovania**: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Faktúru môže vystaviť predajca až po odovzdaní predmetnej zákazky. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr  - 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia

    9.**Kritéria na hodnotenie ponúk**:

          cena v € s DPH/ bez DPH, kvalita tovaru, rýchlosť dodania

    10. **Iné**: Záruka sa požaduje päť rokov od odovzdania diela.

Vysoká pri Morave 01.07.2021

                                                                                                      Pavel Benca

 riaditeľ školy